**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB1906-14）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | Thermo套装 | 含离子色谱柱套装（Thermo阴离子分析柱Dionex IonPac AS19（250mm×4 mm）；阴离子保护柱IonPacAG19（50mm×4mm）  2根/套）；氢氧化钾淋洗液发生器Dionex EGC III KOH Eluent Generator Cartridge 与IC2100匹配 | Thermo | 一套 | 29000 | 29000 | 货号Mix0607001 |
| 2 | 仪器配套流动相、废液净化收集装置 | 含废液桶一套（20L 接触液面处为PTFE 材质，耐腐蚀性极强，外部使用GF-PP材质，方便使用，抗老化。配套1.6mm、2.5mm、3.2mm专用套箍，适合不同直径管路 ），进液安全盖4套(含单向阀接口 φ3.2mm管线接头 快速接头 瓶口尺寸GL45 螺纹废液安全盖；进样安全盖接触液面处为PTFE 材质，耐腐蚀性极强，密封圈为EPDM材质，外部使用GF-PP材质，方便使用，抗老化；单向进气阀，保护试剂不受空气污染，可以平衡样品瓶内压力状态,带有1.6-3.2mm 的PFA毛细管接口，带书写标签。) | WASTAF | 一套 | 6000 | 6000 | 货号:MSMLCR3021 |
| 3 | 前级处理柱 | 尺寸: 85\*160\*330mm；容量:2L；  填料粒径:10μm+5μm； | 波尔 | 两套 | 1200 | 2400 | 货号 MSLWFS314001K |
| 4 | 色谱柱 | C18,5um 4.6\*250mm | 岛津 | 2 | 2131 | 4262 | 货号：  5020-39003 |
| 5 | micro ECD Mixing Liner | 气相色谱ECD检测器用 | Agilent | 二套 | 520 | 1040 | 货号：G2397-20540 |
| 6 | 插拔式指示性载气净化器 | 气质联用仪用 | Agilent | 二套 | 2615 | 5230 | 货号:CP17973 |
| 7 | 天平电脑连接线 | YCC01-USBM2 | 赛多利斯 | 1 | 1490 | 1490 | 货号：YCC01-USBM2 |
| 8 | 微滴定杯杯盖 | / | 瑞士万通 | 1 | 5564 | 5564 | 货号：6.1414.060 |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  4、包7、包8的供货期不得超过60天，其余耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |